Procedimiento para iniciar vuelo (ESC's)

mover la palanca de arrancador en la posicion mas baja y despues prende el transmitor

conectar la bateria ahora a los ESC's

despues de esto el ESC hara un beep largo, significa que detecto el punto mas bajo de la palanca de

arrancador

varios beeps deberan ser emitidos correspondiendo a la cantidad de celdas que se encuentren en tu

bateria

Cuando la prueba inicial alla sido completada un 1,2,3 debera ser emitido

Mover la palanca arrancadora y comenzara a girar.